<1과목 워드프로세싱 용어 및 기능>

1. 다음 물음에 답하시오.

① 특정 자형으로 인쇄된 문자에 빛을 비추어 반사된 빛의 차이를 이용하여 문자를 식별하는 입력 장치는? (오답시 -1점 감점)

답 : OCR 또는 광학 문자 입력 장치

② 보조 기억 장치의 하나로 양면을 사용하여 4.7∼17GB까지 데이터를 저장할 수 있는 광 디스크는? (오답시 -1점 감점)

답 : DVD

③ 한글 코드 중에서 완성형 코드에 조합형 코드를 반영하여 개발된 코드는? (오답시 -1점 감점)

답 : 유니코드

④ 문서에 나오는 문구에 대한 보충 설명들을 문서의 맨 마지막에 모아서 표기하는 기능은? (오답시 -1점 감점) 답 : 미주 또는 EndNote

⑤ 문서를 작성할 때 문단의 첫째 줄 맨 앞부분을 안으로 들어가게 하는 기능은? (오답시 -1점 감점)

답 : 들여쓰기 또는 Indent

2. 다음 용어를 설명해 보시오.

① 로드(Load) : (오답시 -1점 감점)

답 : 저장된 파일을 주기억 장치로 불러오는 기능

② 래그드(Ragged) : (오답시 -1점 감점)

답 : 문서의 한쪽 끝이 정렬되어 있지 않은 상태

③ 워드랩(Word Wrap) : (오답시 -1점 감점)

답 : 줄 끝에 있는 영어 단어가 다음 줄까지 이어질 때 단어를 자르지 않고 다음 줄로 넘기는 기능

④ 프린터 드라이버(Printer Driver) : (오답시 -1점 감점)

답 : 워드프로세서에서 산출된 출력값을 특정 프린터 모델이 요구하는 형태로 번역해 주는 소프트웨어

⑤ 매크로(Macro) : (오답시 -1점 감점)

답 : 반복되는 일을 빠르고 효율적으로 처리하기 위해 일련의 작업 순서를 기록해 두었다가 특정 키를 눌러 그대로 재생하는 기능

<2과목 PC 운영체제>

1. 다음 물음에 답하시오.

① 하드웨어를 구입하여 시스템에 부착하기만 하면 자동으로 이를 인식하고 동작하게 해주는 기능은? (오답시 -1점 감점)

답 : 플러그 앤 플레이(Plug & Play)

② 시스템이 정상 상태로 시동되지 않을 때 필수적이지 않은 모든 기능들을 제외시키고 구동하는 부팅 방식은? (오답시 -1점 감점)

답 : 안전 모드(Safe Mode)

③ Windows 98에서 지원하는 파일명은 몇 자인가?  (오답시 -1점 감점)

답 : 255자

④ 상위 폴더나 바로 이전에 열었던 창으로 쉽게 이동하기 위해 눌러야 하는 키는? (오답시 -1점 감점)

답 : BackSpace , Alt+왼쪽화살표 (두개중 하나만 적으셔도 정답 처리)

⑤ 원본 프로그램의 이름과 위치를 상징적인 그림으로 표시하는 바로 가기의 확장자는? (오답시 -1점 감점)

답 : LNK

2. 디스크 공간이 부족한 경우 취할 수 있는 방법을 세 가지만 적어보시오.

답 :  (오답시 -3점 감점)

·휴지통 비우기

·시스템 도구의 [디스크 정리] 실행

·사용하지 않는 Windows 구성 요소나 사용하지 않는 프로그램 삭제

·시스템 도구의 [디스크 공간 늘림] 실행

·시스템 도구의 [디스크 검사]로 손상된 파일 조각 제거

·새로운 하드 디스크의 추가 설치

<3과목 PC 기본 상식>

1. 다음 용어의 의미를 찾아 정리해 보시오.

① IMT-2000 :

답 : IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000)은 국가별로 개별 운영되고 있는 다양한 이동 전화 시스템의 규격을 통일, 세계 어느 곳에서도 하나의 단말기 또는 사용자 접속 카드로 서비스를 이용할 수 있도록 하는 개인화된 글로벌 멀티미디어 서비스이다.

② GPS(Global Positioning System) :

답 : 1970년대부터 미국 국방부에서 군사 목적으로 개발되어 실용화한 위치 측정 항법 시스템.

인공위성을 이용한 범세계적 위치 결정 체계로, 정확한 위치를 알고 있는 위성에서 발사한 전파를 수신하여 관측점까지의 소요 시간을 관측함으로써 관측점의 위치를 구한다.

자동차 운전자가 운전 중에 액정화면을 통해 운행위치를 확인할 수 있는 것은 물론 각종 교통 정보를 활용할 수 있다.

③ DMA(Direct Memory Access) :

답 : 하드 디스크 동작에 필요한 명령어를 CPU를 거치지 않고 직접 메모리에 전달함으로써 CPU의 부하를 줄이는 방식으로 이 방식에 의해서 입출력의 속도를 향상할 수 있으며, CPU와 주변 장치간의 속도 차를 줄일 수 있다.

2. 다음 설명이 뜻하는 것을 적으세요.

① 속도가 빠른 CPU와 상대적으로 속도가 느린 주기억 장치 간의 속도 차를 줄이기 위해 사용되는 고속 메모리는? (                )

답 : 캐시 메모리

② 프로그램의 오류가 있는 부분의 모듈을 수정하거나 기능의 향상을 위해 프로그램의 일부를 변경해 주는 프로그램은? (               )

답 : 패치 프로그램

③ 전자 악기간에 디지털 신호를 상호 교환할 수 있도록 정해놓은 규약을 무엇이라 하는가? (         )

답 : MIDI

④ 멀리 떨어져 있는 회의 참석자와 화면으로 보면서 회의하는 시스템을 무엇이라 하는가? (    )

답 : VCS

⑤ 병원에서 사용되는 각종 의료 영상 자료를 원하는 곳으로 전송할 수 있도록 해 주는 시스템으로 원격 진료를 가능하게 해 주는 것은? (        )

답 : PACS