제 14강 네트워크 기본 개념

1) 네트워크 위상

네트워크 위상(토폴로지, topology)이란 각 노드, 전송 매체, 서버스, 주변 장치들이 어떻게 연결되는가 하는 물리적 구조를 뜻함 . 배선을 어떤 모양으로 구성할 것인가에 따라 스타형(star 성형), 링형(ring 고리형), 버스형(bus), 트리형(tree) 등으로 나눌 수 있음

스타형

모든 노드가 중앙의 한 노드에 1: 1로 연결되는 방식

중심 노드는 서버 또는 허브가 되며 중심 노드가 다른 노드들과의 교환 역할을 담당함

중심 노드가 통신의 모든 것을 관리하게 되므로 중심 노드가 고장나면 전체 네트워크가

작동하지 않음

링형

각 노드들을 링 형태로 접속하는 방식으로 환형 또는 고리형이라고 하기도 함

네트워크내의 어느 한 노드라도 이상이 생기면 통신망 전체가 작동 불능이 됨

노드의 변경이나 추가가 비교적 어려우며 노드 고장에 대처하기 어렵다는 단점을 가짐

버스형

10Base-2형식에서 사용되는 방식으로 하나의 기간선을 설치하고 기간선에서 분기하여 각 노드를

연결하는 형태

모든 노드들은 T자 형태로 버스에 연결되며 버스의 양 끝에는 종단점(terminator)를 둠

각 노드의 고장이 네트워크의 다른 부분에 전혀 영향을 미치지 않지만 노드 증가시 속도 저하가 심하다는 단점을 가짐

트리형

버스형이 변화한 형태로 여러 개의 작은 버스 구조의 네트워크를 계층적으로 연결해서 사용하는

형태로 허브 구조라고도 함

2) 네트워크 관련 장비

LAN 카드

컴퓨터, 프린터와 같은 각종 노드를 LAN에 연결하는 카드네트워크 카드, 이더넷 카드라고도 함

10/100Base-T 형식의 카드가 가장 많이 사용되는데 10/100는 10Mbps와 100Mbps 겸용  이라는 의미

허브(hub)

네트워크에 연결된 각 노드를 트리 구조로 연결하는데 사용되는 장비

허브는 LAN의 대역폭을 연결한 대수만큼 나누어서 제공한다는 것이 약점인데 예를 들어 10Mbps의 대역폭을 가지는 이더넷에 5포트형 허브로 PC를 5대 연결한 경우 각 PC는 각각 2Mbps의 대역폭을 할당받게 됨

스위치

허브와는 달리 LAN이 제공하는 대역폭을 각 PC에서 그대로 사용할 수 있도록 해주는 장비요즘은 허브와 스위치 기능이 결합된 제품이 출시되는데 이를 스위칭 허브라 함

스위치 기능이 없는 허브를 더미 허브라 함

4) 초고속 통신망

우리나라에서는 128Kbps 이상의 속도를 제공하는 데이터 통신망(유무선)을 초고속 통신망이라 함

XDSL

일반 전화선을 사용하면서도 고속의 데이터 전송을 지원하는 새로운 기술을 디지털 가입자 회선(DSL)이라 함

DSL의 종류에는 ADSL, SDSL, VDSL, HDSL 등이 있는데 이를 통칭하여 xDSL이라 함

ADSL

xDSL 중 가장 많이 사용되는 것으로 하향(전화국->가입자) 속도가 상향(가입자->전화국) 속도보다 더 빠른 비대칭의 속도를 가짐

하향 속도는 1.5-8Mbps 정도를 속도를 가지고 상향 속도는 보통 16-640Kbps 정도를 가짐

케이블 모뎀

케이블 TV의 회선을 이용한 데이터 통신, ADSL처럼 비대칭의 특징을 가지며 하향 속도는 최대 10Mbps의 속도를 가짐

5) 연동망(인터네트워크)

독립된 네트워크가 상호 연결되어 만들어진 복잡한 네트워크를 인터네트워크(inter-network)라 함

인터네트워크를 구성하기 위해서는 두 네트워크를 물리적으로 연결하는 장비, 데이터의 전송 경로를 설정해주는 장비 등이 필요함

리피터

거리가 증가할수록 감쇠 되는 신호를 재생시키는 장비로 서로 분리된 동일 LAN에서 거리를

연장하거나 접속되는 노드의 수를 증가시키기 위한 장비

OSI 7계층 중 1계층인 물리 계층에 해당

지금은 성능이 뛰어난 케이블의 등장으로 거의 사용되지 않음

브리지

동종의 네트워크를 연결하는데 사용되는 고속의 스위치 장비로 네트워크의 트래픽을 감소시키는

기능을 가지고 있음

OSI 7계층 중 2계층인 데이터링크 계층에 해당

지금은 라우터가 그 기능을 대신하므로 거의 사용되지 않음

라우터

LAN과 LAN을 연결하거나 LAN과 WAN을 연결하기 위한 장비

접속하려는 호스트에 도착하기 위한 최적의 경로를 설정해주는 역할

OSI 7계층 중 3계층인 네트워크 계층에 해당

게이트웨이

랜과 인터넷 서버 등 각종 호스트를 연결하며 서로 다른 이기종간의 네트워크를 연결시키는 장비

서로 다른 네트워크의 특성을 상호변환시켜 호환성 있는 정보를 전송할 수 있도록 해주며 전송

속도 차이의 변환, 프로토콜 변환, 주소 변환 기능 등이 있음

IP

다양한 호스트와 네트워크를 출발지에서 목적지까지 패킷 전달이 가능하도록 논리적으로 연결하며, 해당 패킷을 원격지의 호스트로 전송

TCP

송신자가 전송하고자 하는 정보를 분할하여 각 패킷별로 순서에 따른 번호를 부여

수신측의 TCP는 서로 다른 순서로 전송되어 온 TCP 패킷을 올바른 순서로 재조립하고, 유실 또는 왜곡된 부분이 있으면 송신자에게 재전송하도록 요구

UDP

데이터가 중간에 손실되거나 제대로 전송하지 못했을 때, 체크하거나 복구할 수 있는 방법이 없음