알면 알수록 재미있는 디카 온라인 과제,  유니텔원격교육연수(7.23～8.24), 작성자: 김홍만

1. 렌즈를 초점거리에 따라 구분지어 설명하시오.(표준렌즈, 광각렌즈, 망원렌즈)

디카에서 렌즈와 상이 맺히는 CCD 면과의 거리인 초점거리에 따라 표준렌즈, 광각렌즈, 망원렌즈로 구분할 수 있습니다. 광각에서는 초점거리가 짧아지고, 망원으로 갈수록 초점거리는 길어지며, 렌즈를 통해 들어오는 화각(35mm 필름으로 나타내면, 디카의 초점거리 35mm에서의 화각은 63도이며, 200mm에서의 화각은 12도로 환산)이 좁아집니다.

구분	초점거리(35mm 필름 카메라 기준)
표준렌즈	50～79mm
광각렌즈	35～49mm
망원렌즈	준망원: 80mm 이상, 망원: 135mm 이상, 초망원: 300mm 이상

가. 표준렌즈

사람의 눈으로 가장 자연스럽게 볼 때의 화각이 46도 정도인데 35mm 필름 카메라를 기준으로 초점거리가 50mm에 해당되며, 넓은 의미에서는 풍경을 바라 볼 때의 시계에 해당되는 35mm부터 사람의 얼굴을 바라 볼 때의 시계인 80mm의 초점 거리까지의 렌즈를 표준렌즈라 합니다. 이는 「사람의 시야와 비슷하고 원근감의 묘사도 자연스럽기 때문에 친근감을 주는 사진을 찍을 수 있습니다.」

나. 광각 렌즈

필름 카메라 환산 초점거리가 35mm 이하일 때(넓은 의미에서 50mm미만) 초점거리가 짧다고 하여 단초점 렌즈 또는 화각이 넓다고 하여 광각 렌즈라 합니다. 초점거리가 짧을수록 넓은 화각으로 찍을 수 있으며 너무 접근하여 사용하면 왜곡현상이 발생하기 때문에 주의가 필요하나, 피사체를 실제보다 더 멀리 더 작게 묘사하는 특성이 있습니다.「원경에서 근경까지 화면 전체를 선명하게 묘사하는 팬포커스 효과가 있어 주제를 강조하는 깊은 심도의 사진을 만드는데 효과적입니다.」

다. 망원 렌즈

표준렌즈보다 초점거리가 긴 렌즈를 장초점 또는 망원렌즈라 하며, 초점거리 80mm 이상일 때 준 망원 렌즈, 135mm 이상일 때 망원 렌즈, 300mm 이상일 때 초 망원렌즈라고 분류하기도 합니다. 초점거리가 긴 망원 렌즈일수록 렌즈밝기는 점차 어두워지는 특성이 있습니다.「초점거리가 길어 피사체는 선명하고 배경은 흐릿하게 찍는 아웃포커스 사진에 적합하며 자연스러운 표정을 찍을 수 있어 인물 촬영과 스냅 사진에 가장 많이 사용합니다.」

2. 화이트 밸런스에 대하여 기술하시오.

화이트 밸런스란 캘빈온도 K로 표기되는 특정 광원의 고유 색온도에 따라 흰색의 기준이 되어야 할 지점을 카메라에 인식시켜 주는 디지털 카메라만의 고유기능입니다. 보통 맑은 날의 태양광이라면 AUTO 모드에서 촬영해도 비교적 정확한 색상으로 촬영할 수 있지만, 태양광이 강한 날, 흐린 날, 실내의 형광등, 백열등 조명 아래 등의 광원에 따라 태양광 모드, 형광등 모드, 백열등 모드 등의 화이트 밸런스를 설정하고 플래쉬 사용 유무를 결정하여 촬영합니다.

노출 측정도구로서 한쪽 면은 18%의 반사율을 갖는 회색이고 다른쪽 면은 90%의 반사율을 갖는 흰색인 그레이카드를 활용함으로써 회색과 흰색을 인식시킬 수 있는 수동모드에서 가장 정확한 화이트 밸런스를 설정할 수 있습니다.「화이트 밸런스 조절기능을 응용하면 해당색상 계열은 약화되는 반면, 보색 계통의 색을 의도적으로 강조하는 사진을 촬영할 수 있습니다.」