1. Windows XP의 휴지통에 대해 자세히 설명하시오.

운영체제에서 사용자의 편의를 위해 하나의 가상의 개념이다.

사용자가 파일을 지웠을 경우 굳이 따로 휴지통이라는 활당된 공간에 갔다 버릴 필요가 없다.

그냥 지워진 파일에 표시만 해두면 된다 '이넘은 버린받은넘' 일케 표시만 해두면 된다는 것이다.

아니면 따로 특정폴더에 모아두기만 해도 된다 물론 그 특정폴더 또한 따로 영역을 배당받은 것이 아니어야 한다.

즉 모든 공간을 활용하면서도 지워진 파일만 표식을 해두면 휴지통이라는 공간을 따로 만들어 내지 않고도 충분히 휴지통이 마치 존재하는 것   처럼 사용자에게 보이게 할 수 있다는 점이다.

2. 운영체제에 대해 설명하고 한글 Windows XP의 특징을 간단히 서술하시오.

1) 운영체제 OS(operating system)

- 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어를 제어하여, 사용자가 컴퓨터를 쓸 수 있게 만들어주는 프로그램을 말한다.

이 프로그램들은 하드웨어와 응용프로그램간의 인터페이스 역할을 하면서 CPU, 주기억장치, 입출력장치 등의 컴퓨터 자원을 관리한다.

즉, 인간과 컴퓨터간의 상호작용을 제공함과 동시에 컴퓨터의 동작을 구동(booting)하고 작업의 순서를 정하며 입출력 연산을 제어한다.

또 프로그램의 실행을 제어하며 데이터와 파일의 저장을 관리하는 등의 기능을 한다. 현재와는 의미가 다르지만 최초의 운영체제는 IBM-701 컴퓨터의 사용을 위하여 제너널 모터스(General Motors;GM) 연구소에서 1950년 초반 처음 개발되었다. 그 후 1955년에는 IBM-704의 운영체제가 NAA(North American Aviation)와 GM의 합작으로 개발되었다. 1959년 노스아메리카 항공사에서 개발한 Fortran Ⅱ 모니터는 오퍼레이터의 개입을 최소화하여 컴퓨터 시스템 조작의 자동화를 목표로 한 최초의 현대적 의미의 운영체제이다. 또 저속의 주변 입출력장치 때문에 주컴퓨터의 이용효율이 저하하는 것을 피하기 위하여 위성 컴퓨터를 배치하여 주컴퓨터의 입출력은 고속의 자기 테이프 장치를 이용하도록 시스템을 구성하였다. 이들 시스템에서 입출력은 입출력제어 프로그램으로서 개발한 입출력제어 시스템(IOCS;input/output control system)이 쓰였다.

1964년 IBM사는 시스템/360을 발표하고, 1966년에는 OS/360 최초의 판이 사용 가능하였다. OS/360은 시스템/360 계열 전체에 이용하려 한 일괄처리용 운영체제로서 운영체제 개념의 명확화, 기능의 체계화가 이루어졌다. 그 이후 세그먼트 기법, 페이징에 의한 가상기억방식의 도입, 계층적 디렉터리를 갖는 파일링 시스템 등의 개념이 도입되면서 운영체제 개발이 급속히 진전되었다. 1980년대에는 개인용 컴퓨터가 보급되면서 개인용 컴퓨터 운영체제로 CP/M, MS-DOS, Windows 등이 개발되었으며, 슈퍼미니컴퓨터 ·워크스테이션용으로 이식성이 우수한 UNIX 시스템이 보급되었다. 또 VMS나 OS/2 등의 새로운 운영체제가 출현하였다.

2) 한글 Windows XP의 특징

① 그래픽 사용자 인터페이스(GUI : Graphic User Interface)

• 사용자가 알아보기 쉬운 아이콘과 같은 그림 형태를 통해 모든 작업이 가능한 사용자 환경을 말한다.

• 마우스 조작을 통해 작업이 가능하므로 초보자들도 쉽게 사용할 수 있다.

② 32Bit 운영체제

한 번에 32Bit 크기의 데이터 단위로 작업을 처리하는 운영 체제로 CPU의 성능을 최대한 높일 수 있다.

③ 플러그 앤 플레이(PnP : Plug & Play)

• 새로운 하드웨어를 장착했을 경우 자동으로 이를 감지하여 필요한 환경을 만들어주어 사용할 수 있게 해 주는 기능이다.

• 하드웨어와 소프트웨어 모두 Plug & Play 기능을 지원해야 사용할 수 있다.

④ 개체 연결 및 삽입(OLE : Object Linking and Embedding)

• 하나의 문서를 작성할 때 여러 응용 프로그램에서 작성된 문자나 그림들을 삽입해서 사용할 수 있으며, 삽입된 이미지에 대한 수정도 가능     하다.

• OLE를 이용하면 소리(.wav) 파일을 워드패드로 작성된 문서에 넣을 수 있다.

⑤ 255자까지의 긴 파일명 지원

NTFS(NT File System) 또는 VFAT(Virtual File Allocation Table)를 이용하여 최대 255자(공백 포함)까지 긴 파일명을 지원한다.

(단, \ / * • “ < > | 등의 특수 문자는 사용 할 수 없음)

⑥ 선점형 멀티태스킹

• 동시에 여러 프로그램을 실행할 수 있는 멀티태스킹(Multi-Tasking)을 지원한다.

• 사용자 임의로 실행중인 프로그램을 강제로 종료할 수 있다.

⑦ OnNow 기능

일정 시간 동안 아무런 작업을 하지 않으면 모니터와 하드디스크를 자동으로 꺼서 절전모드로 바꾸는 기능을 말한다.

⑧ 빠른 사용자 전환 기능

• 여러 사용자들은 실행 중인 프로그램을 종료하지 않고 서로 전환하면서 한 대의 컴퓨터를 공유할 수 있다.

• 한 대의 컴퓨터를 여러 사용자가 마치 자신만의 컴퓨터인 것처럼 사용할 수 있다.

⑨ 시스템 복원 기능

동적으로 시스템 파일 변경 사항들을 모니터링하여 만일 컴퓨터에서 결함이 발견되면 데이터의 손실 없이 이전 상태로 시스템을 복원할 수     있도록 해준다.

⑩ 새로운 보안 기능

보안 센터를 사용하여 보안 설정을 확인하고 Windows 방화벽, 자동 업데이트 및 바이러스 백신 소프트웨어 등을 사용하여 사용자 컴퓨터의     보안을 강화시킬 수 있다.

3. 엑셀에서 셀 참조방식이 3가지가 있다. 이 3가지에 대해 설명하시오.

참조란 워크시트의 셀이나 셀 범위에 입력된 데이터를 수식에서 사용하는 것을 말한다. 수식이 참조한 셀의 데이터가 변경되면 수식의 결과값도 자동으로 변경된다.

수식에서 셀을 참조할 때 셀주소를 사용하며, 형태에 따라 절대주소, 상대주소, 혼합주소 등으로 분류할 수 있다.

종 류	형 태	의 미
상대주소	A1	복사되는 위치에 따라 상대적으로 셀 주소가 참조되는 방식 행과 열의 주소가 참조영역 변화에 따라 변함
절대주소	$A$1	어느 위치로 복사되든 원래의 셀 참조가 변경되지 않는 방식 고정참조로서 행과 열 주소가 변화지 않음
혼합주소	$A1 A$1	참조영역에 따라 행주소가 변함 참조영역에 따라 열주소가 변함

셀참조 영역 지정시 참조유형을 선택하여 이동/복사 등으로 셀의 위치가 변화해도 참조영역이 변화하게 하거나 일부 또는 전부를 변화지 않도록 하기 위해 사용된다.

기능키 ｢F4｣를 이용해서 지정하거나 직접 지정할 수 있다. ｢F4｣ 버튼을 누를 때마다 상대주소 → 혼합주소(열고정) → 혼합주소(행고정) → 절대주소 → 상대주소로 참조유형이 변화한다.