서브넷 마스크

IP 주소는 각 클래스 별로 Network Address 부분과 Host Address 부분으로 구분 할 수 있는데 실제로 컴퓨터에서 Network 와 Host Address 의 구분을 하기 위해서는 서브넷 마스크를 사용해야만 알 수 있습니다. 서브넷 마스크는 라우터에게는 인터페이스의 네트워크 주소를 알려주고 각 호스트들은 자신이 속한 네트워크 주소를 알게 하기위해 사용됩니다.

서브넷 마스크는 IP 주소와 같은 길이인 32비트로 나타내는데 네트워크를 나타내는 부분은   □ 1 □로 표시하고 호스트 주소 부분은 □ 0 □으로 표시를 합니다. 그래서 클래스 A는 앞의 8비트를 □ 1 □로 나머지 부분을 □ 0 □으로 표시하게 되고 클래스 B는 □ 1 □과  □ 0 □을 각각 16비트씩 표시라고 클래스 C는  ' 1 '을 24비트 나머지 8비트를 □ 0 □으로 표시합니다.

1111 1111	1111 1111	1111 1111	0000 0000

C 클래스의 서브넷 마스크  = 255. 255. 255. 0 이 됩니다.

위의 그림을 참조하시면  A클래스  서브넷 마스크  = 255. 0. 0. 0

B클래스  서브넷 마스크  = 255. 255. 0. 0 이 됩니다.