컴퓨터 활용능력 3급 자격증 취득과정 연습문제

□다음 질문을 읽고, 답안지에 답을 표기하시오.

7 -

<PART 1> 컴퓨터 일반

연습문제 활용 안내

본 연습문제는 선생님들께서 출석고사를 치르시는데 있어 사전에 시험의 유형과 출제 방식을 안내해 드리기 위해 제공해 드리는 연습문제입니다.

실제 시행되는 출석고사의 시험문제는 객관식 총 40문제이며, 본 연습문제 중 일부 문제(10개 내외)가 출석고사 시험문제로 반영되니, 이점 유의하여 공부하시기 바랍니다.

또한 출석고사의 난이도는 본 연습문제보다 높으오니 이점을 감안하시어 공부하시기 바랍니다.

감사합니다.

- 유니텔원격교육연수원 -

1. 다음 중 컴퓨터의 발달한 과정 순서로 맞는 것은?

① 진공관 → IC → TR → LSI

② 진공관 → TR → IC → LSI

③ TR → 진공관 → IC → LSI

④ 진공관 → IC → LSI → TR

2. 다음 중 보조기억장치의 용량이 큰 순서에서 작은 순서로 맞게 나열된 것은?

① DVD(Digital Video Disk) → ZIP → CD → 플로피디스크

② CD → DVD(Digital Video Disk) → ZIP →플로피디스크

③ DVD(Digital Video Disk) → CD → ZIP → 플로피디스크

④ CD → DVD(Digital Video Disk) → 플로피디스크 → ZIP

3. 다음 중 컴퓨터 내에서 전기적인 신호를 통하여 저장된 내용을 지우거나 쓸 수 있는 ROM은?

① Mask ROM

② EEPROM

③ EPROM

④ PROM

4. 다음 중 동영상 데이터 형식으로 바르게 짝지어진 것은?

① WAV, MOV, AVI

② DVD, MPEG, MP3

③ MOV, DVI, JPEG

④ AVI, MPEG, DVI

5. 한글 Windows 98에서 불필요한 파일을 삭제하여 디스크의 여유 공간을 확보하는데 가장 적절한 것은?

① 디스크 정리

② 드라이브 변환기

③ 디스크 검사

④ 디스크 조각 모음

6. 다음은 RISC 프로세서에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 단순 기능의 명령어 집합을 사용하며, CISC 프로세서보다 명령어 수가 적다.

② 일반적으로 CISC 프로세서보다 더 많은 레지스터 세트를 갖는다.

③ 다양한 크기의 명령어를 사용한다.

④ 구조로는 RISC는 단순하나, CISC는 복잡하다.

7. 다음 중 입력 장치들로 맞게 짝지어진 것은?

① 스캐너(Scanner), OCR, 디지타이저(Digitizer)

② X-Y 플로터, OMR, 광전 펜(Light Pen)

③ MICR, 액정 디스플레이(LCD), 마우스

④ 터치 스크린, 트랙 볼, 레이저 프린터

8. 다음은 정보의 개념을 설명한 것이다. 상위에서 하위로 그 순서가 맞게 열거된 것은 어느 것인가?

① File-Record-Item-Word-Byte-Bit

② File-Item-Word-Record-Bit-Byte

③ File-Record-Word-Item-Byte-Bit

④ File-Item-Record-Word-Byte-Bit

9. 한글 윈도우즈 98의 응용 프로그램을 실행하는 도중에 시스템이 정지되어 아무런 반응이 없을 경우 원인을 제공한 특정 프로그램을 강제적으로 종료시킬 때 사용하는 단축키는?

① Ctrl + Esc

② Ctrl + C

③ Ctrl + S

④ Ctrl + Alt + Del

10. 다음 중 전자식 프로그램 내장 방식과 2진법을 채택하였으며 폰노이만이 제작한 컴퓨터는 무엇인가?

① UNIVAC-I

② EDSAC

③ ENIAC

④ EDVAC

11. 다음은 문자 자료 표현 코드에 대한 설명이다. 가장 올바르지 않은 것은?

① 비트(Bit) : 0 혹은 2의 두 가지의 2진수로 자료를 표현하는 정보 표현의 최소 단위로서 2비트의 집합을 니블(Nibble), 8비트의 집합을 바이트(Byte)라고 한다.

② BCD 코드 : 2진화 10진 코드로 6비트로 정보를 표현하는 문자코드이다.

③ ASCII 코드 : 미국 표준화 코드로 PC 통신용이나 개인용 컴퓨터에서 주로 사용되는 7비트코드이다.

④ EBCDIC 코드 : ECD 코드를 확장한 8비트 코드로 상업용 컴퓨터에서 사용되며, 256가지의 정보를 표현할 수 있다.

12. 다음 중 한글 Windows 98의 [휴지통]에 관한 설명으로 맞지 않은 것은?

① 삭제된 폴더를 복원하는 경우에는 해당 폴더내의 하위 폴더나 파일들도 복원될 수 있다.

② 네트워크 상태에서 삭제한 파일은 일단 휴지통에 보관되고 나중에 복원이 가능하다.

③ 파일 삭제시 휴지통에 보관하지 않고 즉시 제거하고자하는 경우에는 휴지통의 등록정보 창에서 설정할 수 있다.

④ 휴지통의 등록정보 창에서 휴지통의 용량 조절 및 삭제 확인 대화상자 표시 유무 등을 설정할 수 있다.

13. 바탕화면에 여러 화면이 펼쳐져 있을 때 그 중에서 활성화된 창만 캡쳐(Capture)하려고 한다. 이때 사용되는 바로 가기 키는?

① Ctrl + Shift키

② Alt + Print Screen키

③ Ctrl + Print Screen키

④ Shift + Print Screen키

14. 한글 Windows 98에서 PC를 사용하는 도중에 예기치 않은 상황이 발생할 경우 응답하지 않은 응용 프로그램을 종료시키기 위해 프로그램 종료 창을 호출하기 위한 바로 가기 키로 맞는 것은?

① Alt+Print Screen

② Ctrl+Alt+Delete

③ Alt+F4

④ Ctrl+Esc

15. 다음 중 보조기억장치의 특징으로 맞지 않은 것은?

① 보통 전원이 꺼지면 기억된 정보가 소멸된다.

② 주기억장치에 비해 비트당 가격이 싸다

③ 대용량의 자료를 기억시킬 수 있다.

④ 주기억장치보다 정보를 읽는 속도가 느리다.

16. 다음 보기에서 설명하는 데이터 통신망으로 맞는 것은?

·통신사업자의 대용량 회선을 임대하여 다수의 저속 회선으로 분할한다.

·회선의 재판매를 목적으로 하는 회선 대여업이라 할 수 있다.

·천리안, 하이텔, 유니텔, 나우누리 등의 정보 통신망과 관련이 있다.

① 종합 통신망(ISDN)

② 광대역 통신망(WAN)

③ 부가가치 통신망(VAN)

④ 광대역 종합통신망(B-ISDN)

17. 분신 또는 화신이라는 뜻으로 네트워크 환경에서 자신을 대신하여 커뮤니케이션에 참여하는 가상의 인물을 가리키는 용어는 무엇인가?

① 비밀번호

② ID

③ 아바타

④ 회원

18. 정보 통신에 사용되는 단위로서 1초에 전송할 수 있는 비트의 수를 말하는 데이터 신호 속도는?

① Bps

② Baud

③ Cps

④ Hz

19. 아래의 보기 중에서 아날로그 컴퓨터의 특징으로만 맞게 선별된 것은 어느 것인가?

ⓐ 연속되는 물리량	ⓑ 범용성

ⓒ 정확성이 제한적임  ⓓ 빠른 연산속도

ⓔ 기억 용이          ⓕ 논리회로 사용

ⓖ 증폭회로 사용      ⓗ 정확성이 보장

① ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓖ

② ⓑ, ⓔ, ⓕ, ⓗ

③ ⓑ, ⓔ, ⓕ, ⓗ

④ ⓐ, ⓒ, ⓓ, ⓖ

20. MPEG-1과 MPEG-2의 기능을 활용하여 만든 오디오 데이터의 압축기술, CD 수준의 음질을 유지하면서도 데이터 용량을 1/12 이하로 줄일 수 있는 것은?

① CD

② MIDI

③ MP3

④ RA

21. 브라우저를 처음 실행시킨 후부터 종료 전까지 사용자가 방문했던 웹사이트 주소들을 순서대로 기억하여 보관하는 기능은?

① 북마크 기능

② 캐시 기능

③ 캡쳐 기능

④ 히스토리 기능

22. 다음 보조기억장치 중 임의접근이 불가능한  것은?

① 플로피디스크

② 자기디스크

③ 자기테이프

④ 하드디스크

23. 인터넷에서 서로 다른 컴퓨터 연결하여 네트워크에 접속하기 위해 만들어 놓은 통신규약은?

① WWW

② TCP/IP

③ OSI 7계층

④ Telnet

24. 다음 보기에서 설명하는 용어로 올바른 것은?

·인터넷에서 정보의 위치를 알려주는 표준 주소 체계

·프로토콜 이름, 도메인 이름, 경로명 등으로  구성된다.

·HTTP의 Well-Known 포트번호는 80, FTP는 21, TELNET은 23, Gopher는 70, NEWS는 119이다.

① DNS	② WWW

③ URL	④ Protocol

25. 다음 중 컴퓨터 바이러스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 컴퓨터 바이러스는 네트워크를 통하여 감염될 수 있다.

② 전원이 꺼져 있는 동안에는 바이러스가 침투할 수 없다.

③ 컴퓨터 바이러스가 활동하는 시기는 부팅  순간만이 아니라 컴퓨터 바이러스 종류에  따라 아무 때나 활동할 수 있다.

④ 컴퓨터가 있는 주변 환경에 영향을 받아   온도나 습도가 높으면 컴퓨터 바이러스가   왕성하게 발생한다.

<PART 2> 스프레드시트 일반

26. 엑셀 프로그램에서 파일명이 지정되지 않은 상태에서 암호를 입력한 후 통합문서를 저장하려고 할 때 사용되는 메뉴와 키로 맞는 것은?

① [도구]-[저장], [Alt]+ [S]

② [도구]-[다른 이름으로 저장], [F12]

③ [편집]-[다른 이름으로 저장], [Alt]+[V]

④ [파일]-[저장], [Ctrl]+[S]

27. 다음 중 차트의 구성요소가 아닌 것은?

① 스타일

② 데이터 레이블

③ 범례

④ 그림영역

28. 여러 개의 엑셀 통합문서를 열어 놓고 작업할 때, 작업중인 통합문서가 아닌 다른 통합문서 창으로 이동할 때 사용하는 키로 맞는 것은?

① [Alt]+[Tab]

② [Ctrl]+[Tab]

③ [Alt]+[Print Screen]

④ [Ctrl]+[Print Screen]

29. 서로 떨어진 여러 개의 셀을 선택하려면 다음 중 어느 키를 누르고 해당되는 셀들을 선택하여야 하는가?

① Delete	② Ctrl

③ Alt	④ Home

30. “창 정렬” 창에서 설정할 수 정렬 방식이 아닌 것은?

① 바둑판식

② 계단식

③ 크기순

④ 세로

31. 다음 중 인수를 사용하지 않는 함수로 맞는 것은?

① SUM

② TODAY

③ MIN

④ MAX

32. 엑셀에서 특정 범위의 자료에 대하여 수정, 삭제할 수 없도록 설정하기 위해서 셀을 범위 지정 후 [도구]-[보호]-[시트 보호] 선택한 후 암호를 입력하였다. 그럼에도 불구하고 데이터가 삭제되는 이유는 무엇인가?

① 시트 보호 실행 후 24시간이 지나야 보호될 수 있다.

② 셀 서식의 [보호] 탭에서 ‘잠금’을 선택하지 않았기 때문이다.

③ 시트 자체를 저장하지 않았기 때문이다.

④ [도구]-[보호]-[시트 보호]를 선택한 후 암호를 지정하였기 때문이다.

33. 다음 그림에서 A1:A2셀을 범위로 지정한 후, 채우기 핸들을 드래그했을 때 A3셀에 나타난 데이터 값은?

① 5	② 7

③ 9	④ 12

34. 필기점수[C2]가 60점 미만이거나 면접점수[D2]가 70점 미만이면 “불합격”, 그렇지 않으면 “합격”으로 표시하려고 할 때의 수식으로 맞지 않은 것은?

① =IF(OR(C2<60,D2<70),“불합격”,“합격”)

② =IF(OR(C2<60,D2<70),“불”,“”)&“합격”

③ =IF(AND(C2>=60,D2>=70),“합격”,“불합격”)

④ =IF(NOT(OR(C2<60,D2<70)),“합격”,“불합격”)

35. 다음 중 셀 서식이 ##.#으로 지정된 셀에    데이터 값 -426.45가 입력되었을 때, 셀에 표시되는 결과 값으로 맞는 것은?

① 46.4

② 46.5

③ -426.5

④ -426.4

36. 셀에 데이터를 입력하던 중 □+□ 키를 누르면 어떻게 되는가?

① 다음 입력할 셀로 이동된다.

② 데이터가 삭제된다.

③ 같은 셀 내에서 줄 바꿈이 된다.

④ 여러 셀에 동일한 데이터가 입력된다.

37. 셀 참조 방식이 아닌 것은?

① 절대 참조

② 상대 참조

③ 외부 참조

④ 혼합찹조

38. 아래의 그림과 같이 [E5] 셀에

‘= MIN(A1:B3,B1:C3) + MAX(C1:D3,D1:E3)' 의

수식을 입력하였다. 이때 실제로 계산되는 결과 값은 얼마인가?

① 10	② 14

③ 20	④ 22

39. 다음 오류 값에 대한 설명으로 틀린 것은?

① #VALUE! : 수식에 잘못된 인수를 사용하는 경우

② #DIV/0! : 수식에서 값을 0으로 나누는 경우

③ #NAME? : 수식에서 알 수 없는 인수를 사용할 경우

④ #REF! : 입력된 글자의 맞춤법이 틀릴 경우

40. 분수 ‘1/5’을 워크시트의 셀에 분수 모양으로 입력하려고 한다. 셀 서식이 일반으로 지정되어 있는 셀에서 어떻게 입력해야 하는가?

① 직접 셀에『1/5』이라고 입력하면 된다.

② 『1 1/5』이라고 입력한다.

③ 『0 1/5』이라고 입력한다.

④ 『=1/5』이라고 입력한다.

41. 표 유형의 서식을 미리 만들어 놓은 서식 모음을 무엇이라 하는가?

① 조건부 서식

② 자동 서식

③ 스타일

④ 셀 서식

42. [B1] 셀에 11.2의 값이 입력되어 있을 때, 해당 셀을 Ctrl 키를 누른 채 채우기 핸들로 끌었을 때 [B4] 셀에 입력되는 값은?

① 11.2

② 12.8

③ 13.4

④ 14.2

43. 다음 중 데이터의 정렬에서 오름차순 정렬에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 텍스트의 경우 기호, 한글, 영문의 순서로 정렬된다.

② 논리 값의 경우 거짓(false), 참(true)의 순서로 정렬된다.

③ 빈 셀의 경우 항상 먼저 앞으로 정렬된다.

④ 숫자는 오름차순일 경우 제일 처음에 정렬된다.

44. 다음 중 워크시트에서 특정 셀 영역의 행과 열을 고정시키기 위한 설정으로 맞는 것은?

① [창]-[틀 고정]

② [삽입]-[쪽 페이지나누기]

③ [도구]-[옵션]

④ [창]-[새 창]

45. 다음 그림에서 A3셀이 #####으로 표시된 이유는?

① 양수를 0으로 나누었기 때문이다.

② 표기형식이 맞지 않았다.

③ 입력할 수치 데이터에 비해 셀의 폭이 좁다.

④ 양수 데이터를 음수 데이터 양식에 입력하였다.

46. 셀 포인트를 이동하는 키에 대한 설명으로  바르지 못한 것은?

① □ 키를 누르면 A열로 이동한다.

② □ 키를 누르면 오른쪽 셀로, □+□ 키는 누르면 왼쪽 셀로 이동한다.

③ □+□ 키는 누르면 항상 A1셀로 이동한다.

④ □+□ 키는 한 화면 왼쪽/오른쪽으로 이동한다.

47. 오류값 "#REF!"는 어떤 상황에서 발생하는가?

① 수식이나 함수사용에서 숫자 관련 문제 발생시

② 인식할 수 없는 문자열이 입력된 경우

③ 셀 참조가 유효하지 않았을 때

④ 잘못된 인수나 피연산자를 사용했을 경우

48. 다음 중 1400 이상인 데이터에 대해 파란색으로 표시하고 천 단위마다 쉼표를 붙이고자 할 때, 올바른 표시 형식은?

① [>=1400][파랑]#,#

② [>=1400](파랑)#,###

③ (>=1400)[파랑]#,#

④ (>=1400)(파랑)#,###

49. 수식을 지정한 셀에 결과 값 대신 수식 자체가 표시되도록 할 때 사용되는 키로 맞는 것은?

① □+□	② □+□

③ □+□	④ □+□

50. 다음 중 차트 마법사의 4단계 중 3단계에서 설정할 수 있는 항목으로 맞지 않은 것은?

① 데이터 레이블

② 범례

③ 계열 위치 선택

④ 차트 제목

☆☆☆ 수고하셨습니다. ☆☆☆