<알면 알수록 재미있는 디카 온라인 과제>

I.D : sdkei

이름 :  신동길

1. 렌즈를 초점거리에 따라 구분지어 설명하시오.(표준렌즈, 광각렌즈, 망원렌즈)

a. 표준렌즈

사람의 눈으로 가장 자연스럽게 볼 때의 화각이 46도 정도인데, 35mm 필름 카메라를 기준으로 초점거리가 50mm에 해당되며 이 렌즈를 표준렌즈라고 합니다.

사람의 시야와 비슷하며 원근감의 묘사도 자연스럽기 때문에 친근감을 주는 사진을 찍을 수 있습니다. 넓은 의미에서는 풍경을 바라 볼 때의 시계에 해당되는 35mm부터 사람의 얼굴을 바라 볼 때의 시계인 80mm의 초점 거리까지의 렌즈를 표준렌즈라고도 합니다.

b. 광각 렌즈(단초점 렌즈)

필름 카메라 환산 초점거리가 35mm 이하일 때, 초점거리가 짧다고 하여 단초점 렌즈 또는 화각이 넓다고 하여 광각 렌즈라 부릅니다. 여기서 단초점 렌즈는 초점거리가 특정 거리로 고정되어 있는 렌즈인 단 초점 렌즈(Single Lense)와는 구별되는 개념입니다. 광각렌즈는 초점거리가 짧을수록 넓은 화각으로 찍을 수 있으며, 피사체를 실제보다 더 멀리, 더 작게 묘사하는 특성이 있고 원경에서 근경까지 화면 전체를 선명하게 묘사하는 팬 포커스 효과가 있어 깊은 심도의 사진을 만드는데 효과적입니다. 원근감이 과장되는 특성을 이용, 가까운 거리에 주제를 놓고 찍으면 주제를 강조하는데 효과적입니다. 그러나 광각렌즈를  피사체와 너무 접근하여 사용하면 왜곡현상이 발생하기 때문에 주의하여 사용할 필요가 있습니다. 광각 렌즈는 넓은 의미에서 초점거리 50mm미만의 렌즈를 의미하기도 합니다.

c. 망원 렌즈(장초점 렌즈)

표준렌즈보다 초점거리가 긴 렌즈를 장초점 또는 망원렌즈라고 합니다. 80mm 이상의 초점거리일 때 준 망원 렌즈, 135mm 이상일 때 망원 렌즈, 300mm 이상일 때 초 망원렌즈라고 분류하기도 합니다. 망원 렌즈는 멀리 있는 피사체를 당겨서 촬영할 수 있기 때문에 피사체와 적당한 거리를 두고 자연스러운 표정을 찍을 수 있어 인물 촬영과 스냅 사진에 가장 많이 사용됩니다. 초점거리가 길어 피사계 심도가 얕은 사진, 즉 피사체는 선명하고 배경은 흐릿하게 찍는 아웃포커스 사진에 적합합니다. 반면, 화각이 좁아져 사진에 담을 수 있는 공간이 작아지고, 망원 촬영은 피사체를 확대하여 촬영하는 것이므로 셔터를 누를 때 작은 손 떨림에도 피사체는 크게 흔들립니다. 때문에 삼각대를 사용하는 등의 주의가 필요합니다. 또한, 초점거리가 긴 망원 렌즈일수록 렌즈밝기는 점차 어두워집니다. 줌렌즈의 경우라면 줌배율이 높아질수록 렌즈밝기는 더욱 어두워지는 것입니다

2. 화이트 밸런스에 대하여 기술하시오.

사진을 찍다 보면 본래의 피사체의 색상이 아닌 푸르거나 누렇게 촬영되는 경우가 있습니다. 특히, 형광등이나 백열등 조명하의 실내에서 촬영하는 경우에 이런 현상은 더욱 두드러집니다. 그 이유는 눈에 보이는 모든 물체에 각각의 색이 있듯이, 광원 자체에도 각각의 색이 있어 백열등이나 촛불은 붉은 빛을 띄고, 형광등이나 흐린 날은 푸른 빛을 띄기 때문입니다. 사람의 눈은 이러한 빛에 대한 적응능력이 뛰어나 웬만한 광원에서도 물체의 제 색을 정확히 파악하지만 디지털 카메라는 광원에 대한 적응능력이 떨어지기 때문에 주어진 조명상태에서 정확히 피사체 그대로의 색을 표현할 수 있는 기능이 필요한 것이며, 이때 흰색을 기준으로 정확한 색의 기준을 잡게 되는 데 이것을 화이트 밸런스라고 합니다. 우리말로 바꾸어 보자면 “흰색의 균형” 정도로 표현할 수 있습니다.

필름카메라의 경우에는 빛에 직접 감광하는 필름의 관용도가 뛰어나기 때문에, 화이트 밸런스 기능이 없어도 다양한 광원의 조건에서도 비교적 흰색을 정확히 재현할 수 있고, 필요에 따라 색보정 필터를 사용하여 정확한 색상을 구현합니다. 그러므로 화이트 밸런스 기능은 디지털 카메라만의 고유 기능이라 할 수 있는 것입니다. 화이트 밸런스 조절 기능을 응용하면 푸른빛으로 또는 붉은 빛 등 자신이 원하는 색을 의도적으로 강조하여 사진을 촬영할 수 있습니다.